{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["办件查询"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"办件查询","index":0,"n_rows":7,"n_cols":8,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["泉州市洛江生态环境局2025年第一季度排污许可证核发情况公示",{"$nulls":6}," "]
[" 序号","单位名称","审批类别","证书编号","发证日期","水污染排放许可总量控制指标","气污染排放许可总量控制指标"]
[1,"福建省德源智能科技有限公司","关于福建省德源智能科技有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证（设区的市级权》的申请","913505047531230481001T","2025-01-06",null,"废气:有组织:DA001：颗粒物≤30mg/Nm3，DA002：颗粒物≤30mg/Nm3，DA003：颗粒物≤30mg/Nm3，DA004：挥发性有机物≤120mg/Nm3；无组织:厂界：挥发性有机物≤4mg/Nm3，颗粒物≤1mg/Nm3，厂区内：颗粒物≤5mg/Nm3（监控点处1h平均浓度值），挥发性有机物≤10mg/Nm3（监控点处1h平均浓度值）；挥发性有机物≤30mg/Nm3（监控点处任意一次浓度值）。"]
[2,"泉州联裕彩印有限公司","关于泉州联裕彩印有限公司《新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证（设区的市级权》的申请","913505037438495906002R","2025-01-13","废水：DW002：悬浮物≤400mg/L、总磷（以P计）≤8mg/L、化学需氧量≤500mg/L、五日生化需氧量≤300mg/L、pH值≤6-9、氨氮（NH3-N）≤45mg/L、总氮（以N计）≤70mg/L、色度：64。","废气：有组织DA001：非甲烷总烃≤50mg/Nm3,苯乙烯≤15mg/Nm3、DA002：非甲烷总烃≤50mg/Nm3,苯乙烯≤15mg/Nm3；\n无组织：厂界：非甲烷总烃≤2mg/Nm3；MF0047：非甲烷总烃≤30mg/Nm3（监控点处任意一次浓度值）、非甲烷总烃≤8.0mg/Nm3（监控点处1h平均浓度值）\n"]
[3,"泉州市洛江区万安鸿星纸盒包装厂","关于泉州市洛江区万安鸿星纸盒包装厂《排污单位变更名称、住所、法定代表人或者主要负责人，排污许可证记载内容发生变化，申请变更排污许可证（设区的市级权限）》的申请","92350504MA30G39484001R","2024-01-25",null,"废气：有组织：非甲烷总烃≤50mg/Nm3、许可排放速率≤1.5；苯乙烯≤15mg/Nm3。\n无组织：厂界：非甲烷总烃≤2mg/Nm3；厂区内监控点位：非甲烷总烃≤8mg/Nm3 (1h平均浓度值)；非甲烷总烃≤30mg/Nm3（监控点处任意一次浓度值）。"]
[4,"中化（泉州）石油销售有限公司洛江河市加油站","关于中化（泉州）石油销售有限公司洛江河市加油站《新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证（设区的市级权》的申请","91350504399368471D001W","2025-03-06",null,"废气有组织DA001：非甲烷总烃≤25000mg/Nm3\n无组织：液阻：通入氮气流量18L/min时液阻限值40Pa；28L/min时液阻限值90Pa；38L/min时液阻限值155Pa；气液比：1.0-1.2；密闭性：执行GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》表2的密闭性要求；泄漏检测值≤500μmol/mol；厂界：挥发性有机物（以非甲烷总烃表征，监控点处1小时平均浓度值）≤4.0mg/Nm3。"]
[5,"泉州市洛江佳盛加油站","关于泉州市洛江佳盛加油站《新建、改建、扩建排放污染物的项目，或者生产经营场所、污染物排放口位置或者污染物排放方式、排放去向发生变化，或者污染物排放口数量或者污染物排放种类、排放量、排放浓度增加,重新申请排污许可证（设区的市级权》的申请","91350504733630392F001R","2025-03-25",null,"废气有组织DA001：非甲烷总烃≤25000mg/Nm3\n无组织：液阻：通入氮气流量18L/min时液阻限值40Pa；28L/min时液阻限值90Pa；38L/min时液阻限值155Pa；气液比：1.0-1.2；密闭性：执行GB20952-2020《加油站大气污染物排放标准》表2的密闭性要求；泄漏检测值≤500μmol/mol；厂界：挥发性有机物（以非甲烷总烃表征，监控点处1小时平均浓度值）≤4.0mg/Nm3。"]